PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH
im. Ignacego Mościckiego 
w CIECHANOWIE
ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
________________________________________________________________________
KAI.260.13.2026                                                                                       Ciechanów 20.07.2026 r.

Do Wszystkich Wykonawców

Pytania i odpowiedzi 
[bookmark: _Hlk124356065]Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup, dostawa i montaż systemu audio-video dla Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.”

Numer ogłoszenia o zamówieniu lub o zamiarze zawarcia umowy z Dz. Urz. UE:2026/S 114-412619.

W związku ze złożonym pytaniem od Wykonawcy dotyczącym postępowania KAI.260.13.2026 Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie odpowiada:

Pytanie nr 1: 
Dotyczy: ekran multimedialny – procesor 
Czy Zamawiający dopuści ekran multimedialny wyposażony w procesor posiadający co najmniej 8 rdzeni, niezależnie od częstotliwości taktowania poszczególnych grup rdzeni? 
Uzasadnienie: 
Częstotliwość taktowania nie stanowi samodzielnego wskaźnika rzeczywistej wydajności procesora. Wydajność zależy również od architektury, generacji rdzeni, pamięci podręcznej, układu graficznego oraz optymalizacji systemu operacyjnego. Wskazanie konkretnego układu „4 × 2,2 GHz + 4 × 2,0 GHz” może wykluczać nowsze procesory o innej architekturze, zapewniające co najmniej równoważną wydajność.
 Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza procesor minimum 8-rdzeniowy, zapewniający płynną obsługę systemu operacyjnego, funkcji monitora interaktywnego oraz aplikacji edukacyjnych.
Pytanie nr 2 
Dotyczy: ekran multimedialny – sposób określenia kontrastu 
Prosimy o wyjaśnienie, czy wskazana w OPZ wartość kontrastu minimum 5000:1 odnosi się do kontrastu natywnego/statycznego, czy kontrastu dynamicznego. 
Uzasadnienie: 
Brak wskazania rodzaju kontrastu uniemożliwia jednoznaczne porównanie parametrów oferowanych urządzeń. Wartości kontrastu natywnego i dynamicznego nie są parametrami równoważnymi.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie określa rodzaju kontrastu ani metody jego wyznaczania. Spełnienie wymagania będzie oceniane na podstawie parametrów technicznych deklarowanych przez producenta oferowanego urządzenia.

Pytanie nr 3 
Dotyczy: ekran multimedialny – kontrast matrycy IPS 
Czy Zamawiający dopuści ekran wyposażony w matrycę IPS o kontraście natywnym minimum 1200:1? 
Uzasadnienie: 
Matryce IPS charakteryzują się innymi typowymi wartościami kontrastu natywnego niż matryce VA. Dopuszczenie wartości 1200:1 pozwoli zaoferować aktualne modele monitorów interaktywnych z matrycą IPS, przy zachowaniu wymaganej jasności, rozdzielczości i kątów widzenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w OPZ, w tym dotyczące zastosowania matrycy IPS oraz kontrastu natywnego minimum 5000:1.

Pytanie nr 4 
Dotyczy: ekran multimedialny – dopuszczenie matrycy VA 
Czy Zamawiający dopuści ekran wyposażony w matrycę VA o kontraście natywnym minimum 4000:1, przy zachowaniu pozostałych wymagań dotyczących obrazu? 
Uzasadnienie: Technologia VA zapewnia wysoki kontrast natywny i może być funkcjonalnie równoważna technologii IPS w zastosowaniach dydaktycznych i prezentacyjnych. Dopuszczenie obu technologii zwiększy liczbę dostępnych urządzeń. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymagania. Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania matrycy IPS. Wymóg ten wynika z konieczności zapewnienia szerokich kątów widzenia przy zachowaniu wysokiej jakości odwzorowania kolorów oraz jednolitości obrazu, co ma istotne znaczenie przy wykorzystaniu ekranów w salach dydaktycznych, gdzie uczestnicy obserwują ekran z różnych miejsc. W ocenie Zamawiającego technologia VA nie jest rozwiązaniem równoważnym pod względem jakości obrazu w takich zastosowaniach.

Pytanie nr 5 
Dotyczy: ekran multimedialny – liczba punktów dotyku 
Czy Zamawiający dopuści monitor interaktywny obsługujący minimum 20 jednoczesnych punktów dotyku? 
Uzasadnienie: 
Obsługa 20 punktów dotyku umożliwia jednoczesną pracę dwóch użytkowników z wykorzystaniem wszystkich palców obu dłoni. Parametr ten zapewnia pełną funkcjonalność monitora w zastosowaniach dydaktycznych i symulacyjnych.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści monitor interaktywny obsługujący minimum 20 jednoczesnych punktów dotyku. 

Pytanie nr 6 
Dotyczy: ekran multimedialny – grubość szyby 
Czy Zamawiający dopuści monitor interaktywny wyposażony w fabrycznie zamontowaną szybę hartowaną o grubości minimum 3 mm? 
Uzasadnienie: 
Grubość szyby nie jest jedynym parametrem decydującym o jej właściwościach użytkowych. Szyby o grubości 3 mm są stosowane w aktualnych monitorach interaktywnych i pozwalają ograniczyć odległość pomiędzy powierzchnią dotykową a obrazem. 
 Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści monitor interaktywny wyposażony w fabrycznie zamontowaną szybę hartowaną o grubości minimum 3 mm.
Pytanie nr 7 
Dotyczy: ekran multimedialny – twardość i powłoka szyby 
Czy Zamawiający dopuści szybę hartowaną o twardości minimum 7 w skali Mohsa, wyposażoną w matową lub antyodblaskową powłokę? 
Uzasadnienie: 
Twardość powierzchni oraz zastosowanie powłoki antyodblaskowej są parametrami bezpośrednio wpływającymi na odporność na zarysowania i komfort użytkowania. Dopuszczenie obu rodzajów powłok umożliwi zaoferowanie większej liczby równoważnych urządzeń.  
 Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści szybę hartowaną o twardości minimum 7 w skali Mohsa, wyposażoną w matową lub antyodblaskową powłokę. 

Pytanie nr 8 
Dotyczy: ekran multimedialny – masa urządzenia 
Czy Zamawiający dopuści monitor interaktywny o masie nieprzekraczającej 45 kg? 
Uzasadnienie: 
Masa urządzenia nie wpływa na jego funkcjonalność, pod warunkiem zastosowania uchwytu o odpowiedniej nośności. Limit 35 kg może wykluczać urządzenia z metalową obudową, szybą ochronną lub bardziej rozbudowanym systemem głośnikowym.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści monitor interaktywny o masie nieprzekraczającej 45 kg.

Pytanie nr 9 
Dotyczy: ekran multimedialny – rozstaw VESA 
Czy Zamawiający dopuści monitor posiadający inny rozstaw VESA niż 500 × 400 mm, pod warunkiem dostarczenia kompatybilnego uchwytu montażowego o odpowiedniej nośności? 
Uzasadnienie: 
Rozstaw VESA nie wpływa na funkcjonalność urządzenia, jeżeli wykonawca dostarcza uchwyt kompatybilny z oferowanym monitorem. Wymaganie jednego konkretnego rozstawu może ograniczać liczbę dostępnych modeli. 
 Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści monitor posiadający inny rozstaw VESA niż 500 x 400 mm pod warunkiem dostarczenia kompatybilnego uchwytu montażowego o odpowiedniej nośności.

Pytanie nr 10 
Dotyczy: ekran multimedialny – rozmieszczenie złączy 
Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony we wszystkie wymagane złącza, niezależnie od ich rozmieszczenia na przednim, bocznym, dolnym lub tylnym panelu obudowy? 
Uzasadnienie: 
Fizyczna lokalizacja złączy nie wpływa na ich parametry ani funkcjonalność, o ile po zamontowaniu monitora pozostają dostępne dla użytkownika i instalatora.  
Odpowiedź: 
Monitor powinien być wyposażony we wszystkie wymagane złącza. Złącza przeznaczone do bieżącego użytkowania (np. HDMI, USB, USB-C) muszą być łatwo dostępne z przodu lub z boku urządzenia. 

Pytanie nr 11 
Dotyczy: ekran multimedialny – Bluetooth 
Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony we wbudowany moduł Bluetooth w wersji minimum 5.0? 
Uzasadnienie: 
OPZ nie wskazuje konkretnej funkcjonalności ani urządzenia peryferyjnego wymagającego wyłącznie wersji Bluetooth 5.2. Wersja 5.0 zapewnia obsługę powszechnie stosowanych akcesoriów bezprzewodowych.  
 Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje wymagania określone w  OPZ. Wymóg wyposażenia urządzenia w moduł Bluetooth w wersji minimum 5.2 wynika z dążenia do zapewnienia kompatybilności z nowoczesnymi urządzeniami peryferyjnymi oraz odpowiedniego poziomu funkcjonalności i możliwości rozbudowy w całym okresie eksploatacji urządzenia.

Pytanie nr 12 
Dotyczy: ekran multimedialny – wersja systemu Android 
Prosimy o poprawienie zapisu „Android w wersji min. 65’” i jednoznaczne wskazanie minimalnej wymaganej wersji systemu operacyjnego Android. 
Uzasadnienie: 
Obecny zapis nie określa możliwej do zweryfikowania wersji systemu operacyjnego i uniemożliwia porównanie ofert.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia, które wyposażone będzie w system Android w wersji min. 14.

Pytanie nr 13 
Dotyczy: ekran multimedialny – minimalna wersja Android 
Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w system Android w wersji minimum 11? 
Uzasadnienie: 
Dopuszczenie systemu Android 11 lub nowszego pozwoli zaoferować urządzenia z aktualnych linii produktowych, przy zachowaniu wymaganej funkcjonalności monitora. 
 Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia, które wyposażone będzie w system Android w wersji min. 14.

Pytanie nr 14 
Dotyczy: ekran multimedialny – aktualizacje systemu 
Czy Zamawiający wymaga zapewnienia aktualizacji systemowych lub aktualizacji bezpieczeństwa dla systemu Android, a jeżeli tak, prosimy o wskazanie minimalnego wymaganego okresu wsparcia. 
Wersja systemu operacyjnego nie określa sama w sobie okresu i zakresu wsparcia producenta. Wskazanie wymaganego okresu aktualizacji pozwoli wykonawcom zaoferować porównywalne rozwiązania.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie określa minimalnego wymaganego okresu wsparcia ani zapewnienia aktualizacji systemowych lub aktualizacji bezpieczeństwa systemu Android. Wymagania Zamawiającego zostały określone w OPZ i pozostają bez zmian.


Pytanie nr 15 
Dotyczy: mikrofon matrycowy – liczba kanałów Dante 
Czy Zamawiający dopuści mikrofon matrycowy posiadający minimum jedno wyjście Dante zawierające automatycznie zmiksowany sygnał z całej matrycy mikrofonowej? 
Uzasadnienie: 
Współczesne mikrofony matrycowe mogą wykonywać beamforming i automatyczne miksowanie wewnątrz urządzenia, a następnie przekazywać do systemu jeden gotowy sygnał. Liczba kanałów wyjściowych nie jest bezpośrednią miarą jakości rejestracji.  
 Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza mikrofonu matrycowego posiadającego wyłącznie jedno wyjście  Dante z automatycznie zmiksowanym sygnałem. Wykonawca może zaoferować urządzenie posiadające np.4 wyjścia  Dante plus 1 wyjście  „Mix” z automatycznie zmiksowanym sygnałem.

Pytanie nr 16 
Dotyczy: mikrofon matrycowy – beamforming i automatyczne miksowanie 
Czy Zamawiający dopuści mikrofon matrycowy realizujący wewnętrznie funkcję beamformingu i automatycznego miksowania sygnału? 
Uzasadnienie: 
Wewnętrzne przetwarzanie sygnału ogranicza obciążenie urządzeń centralnych i umożliwia przekazanie do systemu gotowego, zoptymalizowanego sygnału mowy. 
 Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza mikrofonu matrycowego, który realizuje beamforming i automatyczne miksowanie wyłącznie wewnątrz urządzenia. Takie rozwiązanie ogranicza funkcjonalność urządzenia i możliwości konfiguracji matrycy.

Pytanie nr 17 
Dotyczy: mikrofon matrycowy – funkcja AEC 
Czy Zamawiający dopuści mikrofon matrycowy, który nie posiada wewnętrznej funkcji AEC, jeżeli funkcja eliminacji echa akustycznego będzie realizowana przez inne urządzenie DSP stanowiące element oferowanego systemu? 
Uzasadnienie: 
Efekt funkcjonalny może być zapewniony zarówno przez mikrofon, jak i przez zewnętrzny procesor DSP. Wymaganie realizacji AEC bezpośrednio w mikrofonie może ograniczać dobór urządzeń bez wpływu na końcowe działanie systemu. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza mikrofonu matrycowego bez wbudowanej funkcji AEC. Zamawiający wymaga zapewnienia wymaganej funkcjonalności i parametrów pracy każdego elementu systemu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 18 
Dotyczy: mikrofon matrycowy – liczba i sposób sygnalizacji LED 
Czy Zamawiający dopuści mikrofon matrycowy wyposażony w sygnalizację LED informującą o stanie pracy i wyciszeniu urządzenia? 
Uzasadnienie: 
Podstawową funkcją wskaźnika LED jest przekazywanie informacji o stanie urządzenia. Taka sygnalizacja zapewnia użytkownikowi wszystkie informacje niezbędne do obsługi systemu. 
 Odpowiedź: 
Zgodnie z OPZ. Zamawiający dodatkowo wymaga możliwości kontroli diody LED z poziomu aplikacji do debriefingu min. w zakresie identyfikacji urządzenia. 

Pytanie nr 19 
Dotyczy: mikrofon matrycowy – konfiguracja koloru LED 
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu programowego konfigurowania koloru wskaźników LED? 
Uzasadnienie: Możliwość zmiany koloru wskaźnika nie wpływa na jakość dźwięku, skuteczność działania mikrofonu ani współpracę z systemem Dante. Wymóg ten ogranicza liczbę profesjonalnych mikrofonów matrycowych. 
 Odpowiedź: 
Zamawiający nie rezygnuje z wymogu programowego konfigurowania koloru wskaźników LED.

Pytanie nr 20 
Dotyczy: mikrofon matrycowy – regulacja jasności LED 
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu programowego konfigurowania jasności wskaźników LED? 
Uzasadnienie: 
Regulacja jasności wskaźnika ma charakter dodatkowy i nie wpływa na funkcje związane z rejestracją mowy ani integracją systemu. 
 Odpowiedź: 
Zamawiający nie rezygnuje z wymogu programowego konfigurowania jasności wskaźników LED.

Pytanie nr 21 
Dotyczy: mikrofon matrycowy – pasmo przenoszenia 
Czy Zamawiający dopuści mikrofon matrycowy o paśmie przenoszenia od 100 Hz do minimum 16 000 Hz? 
Pasmo do 16 kHz zapewnia bardzo dobrą zrozumiałość i naturalność rejestrowanej mowy. Górna częstotliwość graniczna nie jest samodzielnym wskaźnikiem jakości mikrofonu.  
 Odpowiedź: 
[bookmark: _GoBack]Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie mikrofonu matrycowego o paśmie przenoszenia od 100 Hz do minimum 16 000 Hz.

Pytanie nr 22 
Dotyczy: głośnik Dante – średnica przetwornika 
Czy Zamawiający dopuści aktywny głośnik sieciowy Dante wyposażony w przetwornik niskotonowy o średnicy od 4 do 6,5 cala? 
Uzasadnienie: 
Średnica przetwornika nie przesądza samodzielnie o paśmie przenoszenia, skuteczności ani maksymalnym poziomie SPL kompletnego zestawu głośnikowego.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza aktywnego głośnika sieciowego Dante wyposażonego w przetwornik niskotonowy o średnicy 4–6,5 cala. OPZ jednoznacznie określa wymaganie: 5,25 cala ± 0,5 cala, co oznacza dopuszczalny zakres 4,75–5,75 cala. Rozmiar aktywnego głośnika sieciowego z Dante ma bardzo duży wpływ na jego właściwości akustyczne. Proponowany przez wykonawcę zakres 4–6,5 cala wykracza poza tolerancję i nie jest równoważny. Zamawiający wymaga zgodności z konkretnym parametrem konstrukcyjnym, a nie deklaracji o „wystarczającej jakości”.

Pytanie nr 23 
Dotyczy: kamera IP PTZ – zakres ogniskowej 
Czy Zamawiający dopuści kamerę IP PTZ wyposażoną w obiektyw o innym zakresie ogniskowej niż 2,8–12 mm, pod warunkiem zapewnienia minimum 4-krotnego zoomu optycznego? 
Uzasadnienie: 
Wartość ogniskowej zależy od rozmiaru zastosowanego przetwornika obrazu i nie pozwala samodzielnie określić rzeczywistego pola widzenia kamery.  
 Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza kamery IP PTZ wyposażonej w obiektyw o innym zakresie ogniskowej niż 2,8 – 12 mm.

Pytanie nr 24 
Dotyczy: kamera IP PTZ – przysłona 
Czy Zamawiający dopuści kamerę IP PTZ wyposażoną w obiektyw o zakresie przysłony innym niż F1.6–F2.7, pod warunkiem zapewnienia prawidłowej jakości obrazu w warunkach oświetleniowych miejsca instalacji? 
Uzasadnienie: 
Jakość obrazu przy określonym poziomie oświetlenia zależy nie tylko od przysłony, ale również od wielkości i czułości przetwornika, układu redukcji szumów oraz sposobu przetwarzania obrazu. 
 Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza kamery IP PTZ wyposażonej w obiektyw o zakresie przysłony innym niż F1.6- F2.7.

Pytanie nr 25 
Dotyczy: kamera IP PTZ – kąt widzenia 
Prosimy o wskazanie minimalnego wymaganego poziomego kąta widzenia kamery. 
Uzasadnienie: 
Kąt widzenia jest parametrem funkcjonalnym pozwalającym jednoznacznie ocenić, czy kamera obejmie wymagany obszar stanowiska. Sama ogniskowa bez informacji o rozmiarze sensora nie pozwala na takie porównanie. 
 Odpowiedź: 
Kąt widzenia dostosowany do zastosowania i warunków opisanych w OPZ.

Pytanie nr 26 
Dotyczy: moduł audio – interfejs sieciowy 
Czy Zamawiający dopuści moduł audio wyposażony w interfejs sieciowy RJ45 o przepustowości minimum 1 Gb/s? 
Uzasadnienie: 
W tym samym stanowisku wymagany jest przełącznik z portami 1 Gb/s, dlatego zastosowanie interfejsu 2,5 Gb/s nie zwiększy rzeczywistej przepustowości połączenia.  
 Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zmianę na 1Gb/s.

Pytanie nr 27 
Dotyczy: mobilne stanowisko audio-video – możliwość zawieszenia 
Prosimy o wyjaśnienie czy wymaganie „możliwość zawieszenia na ścianie” dotyczy całego stanowiska jezdnego. 
Uzasadnienie: 
OPZ jednocześnie wymaga konstrukcji jezdnej opartej na minimum czterech kołach oraz możliwości zawieszenia na ścianie, co nie pozwala jednoznacznie określić wymaganej konstrukcji.  
 Odpowiedź: 
Zgodnie z OPZ. Powieszenie na ścianie może odbywać się np. po odkręceniu podstawy jezdnej, będącej integralną częścią urządzenia zapewniającego pełną funkcjonalność opisaną w OPZ. Do oferty należy dołączyć kartę katalogową oferowanego produktu. 

Pytanie nr 28 
Dotyczy: mobilne stanowisko audio-video – element montowany na ścianie 
Jeżeli wymaganie zawieszenia na ścianie nie dotyczy całego stanowiska, prosimy o wskazanie, który element stanowiska ma posiadać taką możliwość. 
Określenie zakresu elementów przeznaczonych do montażu ściennego jest niezbędne do zaprojektowania konstrukcji, doboru mocowań i prawidłowej kalkulacji oferty. 
 Odpowiedź: 
Zgodnie z założeniami OPZ możliwość zawieszenia na ścianie nie dotyczy całego stanowiska jezdnego, lecz wyłącznie elementów, które mogą pracować zarówno w konfiguracji mobilnej, jak i stacjonarnej. Powieszenie na ścianie może odbywać się np. po odkręceniu modułu kamer i audio od podstawy jezdnej, będących integralną częścią urządzenia zapewniającego pełną funkcjonalność opisaną w OPZ. 
Zamawiający wymaga gotowego rozwiązania istniejącego i sprawdzonego na rynku w warunkach symulacji medycznej, w tym w innych Centrach Symulacji, nie zaś prototypu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości tworzenia rozwiązania na potrzeby postępowania. 


Pytanie nr 29 
Dotyczy: serwer – norma ISO 
Czy Zamawiający zmieni wymaganie ISO 9001:2000 na ISO 9001:2015 lub normę równoważną? 
Uzasadnienie: 
Wskazanie aktualnej wersji normy pozwoli jednoznacznie określić dokument wymagany od firmy serwisującej.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza normę ISO 9001:2000 lub nowszą.

Pytanie nr 30 
Dotyczy: serwer – lokalizacja portów USB 
Czy Zamawiający dopuści serwer posiadający wymaganą liczbę i standard portów USB, lecz bez portu USB 3.0 na panelu przednim? 
Uzasadnienie: 
Lokalizacja portu nie wpływa na jego parametry transmisyjne ani możliwość wykorzystania podczas instalacji i serwisowania.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza serwera, który nie posiada portu USB 3.0 na panelu przednim. Wymaganie to zostało wskazane w OPZ jednoznacznie i stanowi wymagany parametr funkcjonalny w oferowanym urządzeniu. Zamawiający wymaga dostawy serwera wyposażonego w:
· minimum 1 port USB 3.0 na panelu przednim 
· minimum 2 porty USB z tyłu, w tym co najmniej jeden port USB 3.0.

Pytanie nr 31 
Dotyczy: tablet – rozdzielczość aparatu 
Czy Zamawiający dopuści tablet wyposażony w główny aparat tylny o rozdzielczości minimum 8 MP? 
Uzasadnienie: 
Rozdzielczość aparatu wyrażona w megapikselach nie jest jedynym parametrem wpływającym na jakość obrazu. W systemie OSCE zasadnicza rejestracja obrazu realizowana jest przez kamery systemowe.  
 Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza tabletu o niższych parametrach, wyposażonego w główny aparat tylny o rozdzielczości 8 MP. Nagrywanie przebiegu symulacji przez kamery systemowe nie zastępuje ani nie wyklucza użycia urządzeń do innych celów związanych z prowadzoną symulacją.


Pytanie nr 32 
Dotyczy: tablet – aparat szerokokątny 
Czy Zamawiający wymaga, aby aparat o rozdzielczości minimum 12 MP był aparatem szerokokątnym, czy dopuszcza aparat główny o standardowym kącie widzenia? 
Uzasadnienie: 
Obecny zapis może być interpretowany jako wymaganie konkretnego rodzaju obiektywu, co ma istotny wpływ na dobór dostępnych modeli tabletów. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z OPZ. Wymóg szerokokątnego obiektywu został wskazany, ponieważ tablet umożliwiać ma między innymi:
• wykonywanie zdjęć dokumentacyjnych,
• rejestrację materiałów pomocniczych,
• pracę w przestrzeniach, gdzie szeroki kąt widzenia jest kluczowy.
„Standardowy” kąt widzenia nie zapewnia wymaganej funkcjonalności.

Pytanie nr 33 
Dotyczy: tablet – nagrywanie 4K 
Czy Zamawiający podtrzymuje wymaganie rejestracji obrazu w rozdzielczości minimum 4K? 
Uzasadnienie: 
Tablet jest w systemie przeznaczony przede wszystkim do obsługi treści zadań, danych studentów i kart oceny. Potwierdzenie tego wymagania jest konieczne do prawidłowego doboru urządzenia. 
 Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje wymaganie rejestracji obrazu w rozdzielczości minimum 4K.

Pytanie nr 34 
Dotyczy: laptop – dostawa systemu operacyjnego 
Czy system operacyjny ma zostać dostarczony i fabrycznie zainstalowany na każdym laptopie? 
Uzasadnienie: 
OPZ wskazuje jedynie system wspierający domenę, ale nie określa, czy licencja systemu stanowi przedmiot dostawy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył urządzenie wraz z fabrycznie zainstalowanym, aktywowanym i licencjonowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 11 Professional 64-bit lub równoważnym, w polskiej wersji językowej. Licencja systemu operacyjnego musi być przypisana do dostarczanego urządzenia oraz zapewniać Zamawiającemu prawo do legalnego użytkowania systemu. Dostarczony system operacyjny musi umożliwiać integrację z usługą Active Directory (AD). Wykonawca zapewni dostarczenie urządzenia z zainstalowanymi aktualizacjami systemowymi.


Pytanie nr 35 
Dotyczy: laptop – edycja systemu operacyjnego 
Czy Zamawiający wymaga systemu Microsoft Windows 11 Pro 64-bit lub równoważnego? 
Uzasadnienie: 
Wskazanie edycji systemu jest konieczne do zapewnienia obsługi domeny oraz porównywalności ofert. 
 Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył urządzenie wraz z fabrycznie zainstalowanym, aktywowanym i licencjonowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 11 Professional 64-bit lub równoważnym, w polskiej wersji językowej. Licencja systemu operacyjnego musi być przypisana do dostarczanego urządzenia oraz zapewniać Zamawiającemu prawo do legalnego użytkowania systemu. Dostarczony system operacyjny musi umożliwiać integrację z usługą Active Directory (AD). Wykonawca zapewni dostarczenie urządzenia z zainstalowanymi aktualizacjami systemowymi.
Konsumenckie edycje systemów operacyjnych, w szczególności Windows Home, nie są dopuszczalne.

Pytanie nr 36 
Dotyczy: laptop – wersja językowa systemu 
Prosimy o wskazanie wymaganej wersji językowej systemu operacyjnego. 
Uzasadnienie: 
Wersja językowa ma wpływ na konfigurację i warunki licencyjne dostarczanego systemu. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dostarczony z laptopem był dostępny w polskiej wersji językowej lub umożliwiał pełną, natywną zmianę interfejsu na język polski, bez konieczności instalowania dodatkowych, niecertyfikowanych pakietów językowych.

Pytanie nr 37 
Dotyczy: laptop – rodzaj licencji 
Prosimy o wskazanie, czy system operacyjny ma być dostarczony w licencji OEM, czy Zamawiający dopuszcza inny legalny model licencjonowania. 
Uzasadnienie: 
Rodzaj licencji wpływa na sposób przypisania systemu do urządzenia oraz na kalkulację ceny. 
Odpowiedź: 
System operacyjny musi być dostarczony wraz z ważną i legalną licencją uprawniającą Zamawiającego do jego użytkowania na dostarczonym urządzeniu. Zamawiający dopuszcza licencjonowanie systemu operacyjnego w modelu OEM lub innym równoważnym modelu licencjonowania, pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę pełnego prawa do użytkowania systemu przez Zamawiającego oraz dostarczenia najpóźniej w dniu dostawy przedmiotu zamówienia dokumentów potwierdzających legalność licencji. Zastosowany model licencjonowania nie może wymagać od Zamawiającego zakupu dodatkowych licencji, ponoszenia dodatkowych opłat ani wykonywania dodatkowych czynności koniecznych do rozpoczęcia legalnego użytkowania systemu. Licencja musi pochodzić z legalnego źródła oraz nie może być obciążona prawami osób trzecich uniemożliwiającymi lub ograniczającymi jej prawidłowe użytkowanie przez Zamawiającego.

Pytanie nr 38 
Dotyczy: laptop – Active Directory 
Czy przez zapis „system operacyjny wspierający AD” Zamawiający rozumie możliwość dołączenia komputera do lokalnej domeny Microsoft Active Directory? 
Uzasadnienie: 
Doprecyzowanie rodzaju środowiska domenowego jest konieczne do prawidłowego doboru edycji systemu. 
Odpowiedź: 
Wymóg zapewnienia obsługi usługi Active Directory (AD) wynika z potrzeby zapewnienia kompatybilności dostarczanych urządzeń z infrastrukturą informatyczną Zamawiającego oraz możliwości ich wykorzystania w istniejącym środowisku IT.

Pytanie nr 39 
Dotyczy: laptop – Microsoft Entra ID 
Czy Zamawiający wymaga możliwości dołączenia komputera do Microsoft Entra ID? 
Uzasadnienie: 
Microsoft Entra ID i lokalna domena Active Directory są odrębnymi mechanizmami zarządzania. 
OPZ nie wskazuje, który z nich będzie wykorzystywany. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga możliwości dołączenia komputera do Microsoft Entra ID.
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