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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

,,Zakup, dostawa i montaż systemu audiowizualnego dla Pracowni Komunikacji Synchronicznej w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie”.



I. OPIS FUNKCJONALNY I TECHNICZNY :
[bookmark: _b95die83dbsv]1. Pracownia łączona do spotkań hybrydowych ma zostać wyposażona w system umożliwiający realizację następujących funkcji:
a) Odtwarzanie treści multimedialnych w celu prezentacji;
b) Nawiązywanie połączeń wideokonferencyjnych do spotkań hybrydowych za pomocą natywnego systemu Microsoft Teams Room (MTR).
c) Nawiązywanie połączeń wideokonferencyjnych do spotkań hybrydowych za pomocą laptopa w trybie BYOD.
d) Możliwość logicznego dzielenia sali i automatycznego przełączania systemu do właściwego trybu pracy.

[bookmark: _oe9fj0yebaqn]2. Logika działania pracowni
Pracownia będzie dzielona za pomocą mobilnej ścianki.  
Tylko w jednej sali będzie monitor i będzie ona uważana za salę główną. Kiedy sala będzie połączona, wszystkie urządzenia  zainstalowane w obu salach będą działać. Kiedy mobilna ścianka będzie zamknięta, część sprzętu, która będzie znajdować się w sali bez monitora, powinna być automatycznie wyłączona za pomocą sygnału od czujnika ściany. Sala bez monitora będzie wykorzystywana wyłącznie do spotkań na żywo, bez wideokonferencji i prezentacji.
Sala z monitorem będzie wykorzystywana do wideokonferencji i prezentacji, a zatem  po zainstalowaniu mobilnej ścianki musi w niej znajdować się sprzęt niezbędny do zapewnienia tych trybów pracy.
1. [bookmark: _ym0iq42ukzjj]Wyświetlanie obrazu
Pracownia ma zostać wyposażona w monitor z matową matrycą LCD min. 98”, min. 500 cd/m²  i rozdzielczością min. 3840x2160 (UHD). 
2. [bookmark: _mdclkp3b41ig]System mikrofonowy
Do rejestracji dźwięku posłuży sufitowa matryca mikrofonowa podłączona do procesora DSP. Matryca powinna mieć możliwość sterowania kamerami PTZ w pracowni, wykrywając lokalizację dźwięku z min. 8 wyznaczonych przez użytkownika stref. Zasilanie matrycy mikrofonowej oraz przesyłanie sygnałów do procesora DSP powinno odbywać się za pomocą jednego kabla skrętki.
3. [bookmark: _dbet15qes7dl]System nagłośnienia
Do nagłośnienia mają posłużyć 8 głośników sufitowych podpiętych dwiema liniami po 4 głośniki do dwukanałowego wzmacniacza, który będzie odtwarzał dźwięk z wychodzący z procesora DSP. 
4. [bookmark: _dimdn31t3u0l]Procesor DSP
W celu zapewnienia wysokiej jakości dźwięku w pracowni, procesor DSP ma obrabiać wszystkie sygnały audio w systemie: odbierane i wysyłane z/do systemu wideokonferencyjnego z/do systemu audio w pracowni. 
Procesor ma automatycznie eliminować pogłos oraz automatycznie regulować głośność mikrofonu oraz dźwięku z wideokonferencji (posiadać systemy AEC i AGC) w celu poprawy jakości dźwięku podczas połączeń i zwiększenia zrozumiałości mowy rejestrowanej w pracowni. 
Powinien mieć możliwość korekcji dźwięku oraz tłumienia szumów i niepożądanych dźwięków (wentylacja, klawiatura, papier, drzwi itp.) za pomocą algorytmów AI.
5. [bookmark: _qlcm2njs9iy8]System wielokamerowy
System powinien składać się z pięciu kamer PTZ, które będą automatycznie kierować się na przemawiające osoby za pomocą komend z matrycy mikrofonowej, a obraz z nich powinien automatycznie przełączać się w zależności od tego, kto w danym momencie przemawia. Każda kamera będzie odpowiadać za swój obszar (minimum pięciu uczestników), aby zapewnić najlepszą jakość obrazu i szybkość przełączania. Kamery powinny być podłączone jednym kablem skrętką, który zapewni transmisję sygnałów oraz zasilanie przez POE. 
6. [bookmark: _uiq9bec6dak5]Mediaporty
Dla wygody użytkowników w pracowni powinny być zainstalowane trzy porty multimedialne dwóch typów: jeden tylko do podłączenia 230 V i ładowania urządzeń USB, a drugi w głównej sali   powinien być w tym samym stylu, ale z dodatkowymi portami do podłączenia panelu sterowania i innych kabli niezbędnych do pracy systemu w trybach opisanych poniżej.

7. [bookmark: _5njbaa9xqkts]Scenariusz 1. Odtwarzanie treści multimedialnych oraz prezentacja

Domyślnie pracownia zawsze musi być gotowa do wideokonferencji i prezentacji. System powinien automatycznie włączyć monitor, gdy tylko użytkownik dotknie panelu sterowania. 
Do prowadzenia prezentacji użytkownik będzie korzystał z własnego laptopa, który podłączy do mediaportu za pomocą kabla USB-C lub HDMI. Po podłączeniu kabla do laptopa system powinien automatycznie wyświetlić obraz z laptopa na monitorze, a dźwięk odtworzyć przez głośniki sufitowe. W przypadku podłączenia za pomocą kabla USB-C system powinien zapewniać nie tylko transmisję sygnałów, ale także ładowanie laptopa mocą co najmniej 65 W.

8. [bookmark: _to73m5rjk49]Scenariusz 2. Nawiązywanie połączeń wideokonferencyjnych do spotkań hybrydowych

Domyślnie pracownia zawsze musi być gotowa do wideokonferencji i prezentacji. System powinien automatycznie włączyć monitor, gdy tylko użytkownik dotknie panelu sterowania.
System ma umożliwić nawiązywanie połączeń wideokonferencyjnych poprzez platformę MTR i pozwalać na połączenia bez konieczności użycia dodatkowego komputera. Do obsługi systemu wideokonferencyjnego (nawiązywanie i tworzenie połączeń, wpuszczanie uczestników, zmiana ustawień itp.) ma służyć nablatowy panel dotykowy. 
System ma zapewnić możliwość udostępniania treści do wideokonferencji z laptopa użytkownika podłączonego do systemu za pomocą bezprzewodowego dongla z USB-C oraz przez kabel USB-C lub HDMI podpięty do mediaportu.  W przypadku podłączenia za pomocą kabla USB-C system powinien zapewniać nie tylko transmisję sygnałów, ale także ładowanie laptopa mocą co najmniej 65 W.
Dźwięk na potrzeby wideokonferencji ma być rejestrowany przez mikrofon sufitowy. 
Do rejestracji obrazu ma służyć kamera PTZ z funkcją śledzenia prowadzącego. Dodatkowo w systemie ma znaleźć się kamera szerokokątna pokazująca audytorium. Obraz z dwóch kamer będzie wysyłany równocześnie do użytkowników łączących się poprzez MS Teams. Licencje Microsoft niezbędne do pracy w tym trybie będą dostarczone przez zamawiającego. 

9. [bookmark: _c4fqfj4efxkt]Scenariusz 3. Nawiązywanie połączeń wideokonferencyjnych w trybie BYOD

Domyślnie pracownia zawsze musi być gotowa do wideokonferencji i prezentacji. System powinien automatycznie włączyć monitor, gdy tylko użytkownik dotknie panelu sterowania.
System ma umożliwić nawiązywanie połączeń wideokonferencyjnych w trybie BYOD za pomocą przyniesionego przez użytkownika laptopa. 
W tym scenariuszu użytkownik powinien mieć możliwość podłączenia swojego laptopa do portu multimedialnego za pomocą kabla USB-C lub HDMI i USB. W tym momencie system powinien automatycznie wyświetlić obraz z laptopa na monitorze, a wszystkie urządzenia peryferyjne, takie jak mikrofony, głośniki i system wielokamerowy, powinny być przekazane przez USB do aplikacji działającej na laptopie użytkownika. W przypadku podłączenia za pomocą kabla USB-C system powinien zapewniać nie tylko transmisję sygnałów, ale także ładowanie laptopa mocą co najmniej 65 W.

[bookmark: _ka6qrc1mxhzq]10. Wytyczne dotyczące instalacji w Pracowni Komunikacji Synchronicznej

Mikrofon sufitowy powinien być umieszczony w głównym pomieszczeniu w taki sposób, aby zapewnić  najlepszy zasięg w obu trybach pracy pracowni – podzielonej i połączonej.
Głośniki sufitowe powinne być zamontowane w miejscach zapewniających równomierne pokrycie dźwiękiem całej pracowni. 
Integrator powinien samodzielnie wybrać miejsce rozmieszczenia kamer oraz sposób ich montażu zgodnie z zaleceniami producenta, biorąc pod uwagę aktualną sytuację w sali. 
Pozostałe wyposażenie powinno zostać zainstalowane w meblach inwestora, które będą znajdować się pod monitorem w głównej sali.
W sali znajdują się gniazdka  230 V oraz porty sieci lokalnej. Integrator musi zapewnić całe okablowanie oraz materiały i akcesoria niezbędne do działania systemu.


[bookmark: _yoillugss6g0]II. PARAMETRY TECHNICZNE: 

	Monitor
1 szt.

	· Przekątna 98 "
· Rozdzielczość 3840 x 2160 (UHD)
· Typ matrycy Matowa
· Technologia panelu: IPS
· Jasność min. 500 cd/m²
· Kąt widzenia min. 178 °
· Żywotność panelu min. 50 000 h
· Kontrast min 1200 : 1
· Wejścia wideo (co najmniej)
· 3 x HDMI
· USB (C)
· Wyjścia wideo: HDMI
· Możliwość pracy ciągłej 24/7
· Wyjścia audio
· mini jack 3.5 mm
· Wbudowane głośniki min. 2 x 16 W
· Porty komunikacyjne
· RJ-45
· RS232
· Slot typu OPS
· Otwory do uchwytów: Standard VESA
· Szerokość ramki 20/20/20/20 mm (L/P/G/D) lub węższe
· Haze min. 25 %
· System operacyjny Android 14 lub wyższy.
· Funkcje
· AirPlay, Miracast, Chromecast
· Harmonogram treści
· Harmonogram uruchamiania
· Przeglądarka WWW
· Tryb video wall
· Zdalne zarządzanie monitorem i treściami wyświetlanymi
· Montaż naścienny



	Zestaw wideokonferencyjny
1 kpl.

	Zestaw składający się z:
· Jednostki centralnej
· Panelu sterującego
· Modułu rozszerzeń do podłączenia kamer, sprzętu audio oraz zapewniający działanie w trybie BYOD
· Czujnika obecności

Jednostka centralna:
· Procesor: Intel Ultra 5 125H lub wyższy
· Pamięć operacyjna min.: 16GB DDR5
· Dysk SSD min.: 256GB
· Złącza
· 1x wejście HDMI
· 1x wyjście HDMI 2.1
· 2x wyjście HDMI 2.0
· 4 x USB3.0 Typu A
· 2x RJ-45
· Ethernet 10/100/1000 Gigabit

Panel sterujący:
· Przekątna min. 11’’
· Technologia wyświetlacza: IPS
· Rozdzielczość 1920 x 1080
· Wejście HDMI/USB-C
· Obsługa zewnętrznego zasilacza PD
· Połączenie z jednostką centralną przy pomocy kabla sieciowego kategorii 5e 
lub wyższej
· Możliwość montażu nablatowego i naściennego

Moduł rozszerzeń
· Złącza:
· 2 porty USB-A 2.0
· 1 port USB-B 3.0
· 8 portów RJ-45
· 1 port wejścia audio RCA
· 1 port wejścia audio Jack 6,3 mm
· 1 port wyjścia audio RCA
· 1 port wyjścia audio Jack 6,3 mm

· Sprzęt ma być certyfikowany przez Microsoft Teams Rooms








	Kamera PTZ
5 szt.

	· Wyposażone w min. 4 moduły kamer, w tym 1 PTZ
· Kamera PTZ:
· Poziome pole widzenia min. 60°
· Pole widzenia po przekątnej min. 68°
· Zakres zoomu 20x, maks. 30x lub szerszy
· Kamera panoramiczna:
· Poziome pole widzenia min. 95°
· Pole widzenia po przekątnej min. 105°
· Kamera z teleobiektywem
· Poziome pole widzenia maks. 41.6
· Pole widzenia po przekątnej maks. 51°
· Funkcja śledzenia prowadzącego z odległości co najmniej 15 m
· Śledzenie włączane i wyłączane gestem
· Automatyczne kadrowanie
· Możliwość pokazywania kilku kadrów jednocześnie w trybie obraz w obrazie
· Możliwość automatycznego tworzenia 4 kadrów równocześnie z przybliżeniem na ostatnich 4 mówców
· Złącza (co najmniej)
· 1 × USB 3.0 typu B
· 1 × USB 2.0 typu A
· 2 × RJ45
· 1 × HDMI out 
· 1 × line in
· 1 × line out
· Obsługa NDI
· Możliwość równoległego wysyłania obrazu przez gniazdo RJ45/USB i HDMI
· Sprzęt ma być certyfikowany przez Microsoft Teams Rooms




	Sufitowa matryca mikrofonowa
1 szt.

	· Liczba mikrofonów: min. 114 szt
· Mikrofony tworzące wiązkę
· Integracja z systemem wideokonferencyjnym:
· Lokalizacja źródeł dźwięku rejestrowanego przez mikrofon wspierająca sterowania kamerami PTZ
· Zasięg mikrofonów: min. 4,5 m
· Możliwość konfiguracji 8 stref wzmocnienia dźwięku
· Parametry akustyczne
· Zakres częstotliwości nie węższy niż: 120–20 kHz
· Czułość min. 0 dBV/Pa 92 dB SPL przy 1 kHz
· Stosunek sygnału do szumu min : 84 dB przy 1 kHz, 94 dB SPL z ważeniem A
· Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego min.: 120 dB przy < 1% THD
· Zakres dynamiki: 82 dB przy <1,5% THD
· Obsługiwane protokoły: Dante, AES67
· Parametry kanałów Dante:
· Kanały wyjściowe: min. 8 kanały wyjściowe Dante
· Kanały wejściowe: 2 kanały wejściowe Dante
· 1 wejście Dante dla referencji AEC
· 1 wejście Dante dla referencji AFC
· Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
· Głębia bitowa: 24 bity
· Szyfrowanie AES256
· Wymiary: nie większe 595 x 595 x 60 mm (dopasowane do kasetonów sufitowych)
· Kolor - biały
· Złącza:
· Port RJ-45
· Zasilanie PoE IEEE PoE+ (IEEE 802.3at klasa 4)
· Pobór mocy: 
· Znamionowa: 19,3 W
· Typowa: 17 W
· Sprzęt ma być certyfikowany przez Microsoft Teams Rooms




	Cyfrowy procesor dźwięku
1 szt.

	· Kanały z automatyczną eliminacją echa w wideokonferencji (AEC): 8
· Kanały Dante:
· Kanały wejściowe: 16 wejść Dante (8 kanałów AEC)
· Kanały wyjściowe: 16 wyjść Dante
· Pasmo przenoszenia: 55–20 kHz lub szersze
· THD+N: ＜2% lub mniejsze
· Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
· Głębia bitowa: 24 bity
· Zakres dynamiczny min.: 84 dB
· Kanały analogowe (co najmniej)
· Kanały wejściowe:
· 2 wejścia RCA
· 2 wejścia analogowe 3-pinowe
· Kanały wyjściowe:
· 2 wyjścia RCA
· 2 wyjścia analogowe 3-pinowe
· Pasmo przenoszenia: 30–20 kHz lub szersze
· THD+N: ＜2% lub mniejsze
· Zakres dynamiki wejściowe min.: 94 dB
· Zakres dynamiki wyjściowej min.: 94 dB
· Zakres czułości wyjścia: od -40 dBu do 24 dBu
· Zasilanie fantomowe: +48 V DC min. 8 mA
· Kanały USB (co najmniej)
· 2 kanały wejściowe USB
· 2 kanały wyjściowe USB
· 2x gniazda USB-B 3.0
· Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
· Głębia bitowa: 16 bitów/24 bity
· Porty komunikacyjne
· 3 x RJ45 port sieciowy Dante
· RS232
· Wejście GPIO: 8-pinowy port phoenix, 1-8 wejść
· Wyjście GPIO: 8-pinowy port phoenix, 1-8 wyjść
· Funkcji:
· Sterowana sztuczną inteligencją redukcja szumów i tłumienie pogłosu
· Automatyczne przełączenie konfiguracji (wywołanie presetów) przez sygnał od czujnika ściany
· Automatyczna adaptacja do warunków akustycznych w sali.
· Sprzęt ma być certyfikowany przez Microsoft Teams Rooms




	Czujnik łączenia/podziału sal
1 szt.

	· Typ czujnika: optyczny
· Odległość wykrywania 1,5 m +/-1m
· Zakres światła niewidzialny dla człowieka
· Czas reakcji <  2 ms lub krótszy
· Regulacja czułości
· Kompatybilność ze sprzętem systemem sterowania sali



[bookmark: _GoBack]
	Bezprzewodowy nadajnik audio/wideo
1 szt.

	· Rozdzielczość: 4k/30 klatek na sekundę lub wyższa
· Złącza:
· USB-C + Adapter USB-C do USB-A
· Bez konieczności podpięcia dodatkowego zasilania
· Sterowanie i obsługa
· Przycisk START/STOP
· Dioda LED wskazująca stan urządzenia
· Wi-Fi
· Standard: 802.11 b/g/a/n/ac/ax
· Zabezpieczenia: WPA-PSK/WPA2-PSK
· Obsługiwane systemy operacyjne:
· Windows 7/8/10/11
· Mac OS 10.10 lub nowszy
· Funkcje zaawansowane
· pełna kompatybilność z systemem wideokonferencji
· Udostępnianie pulpitu:
· Zduplikowany
· Rozszerzony
· Waga maks. 100 g





	Sterownik główny
1 szt.

	· Do zarządzania sprzętem w sali zgodnie z opisem funkcjonalnym.
· Załącza do ewentualnej rozbudowy w przyszłości:
· min. 2 × port RJ45 PoE (w tym co najmniej jeden z PoE)
· min. 6 × port RS232 (w tym co najmniej 2 dwukierunkowe)
min. 2 × port RS422/485 (prędkość transmisji 300-11520 Bd)
· min. 2 × port wyjściowy IR 
· min. 4 × wejście/wyjście GPIO
· min. 1 × czujnik podczerwieni (możliwość rejestracji i zapisywania kodów IR)
· min. 1 × port konfiguracyjny USB-C
· 1 × alternatywny port zasilania 12 V/2 A
· Uchwyty do instalacji w szafie Rack








	Głośnik sufitowy
8 szt.

	· Moc ciągła (AES) min: min. 25 W 
· Ciśnienie akustyczne (maks. W/1 m) min. 99 dB
· Czułość (1 W/1 m) min: 85dB
· Pasmo przenoszenia (± 3 dB): 60 Hz – 20 kHz lub szersze
· Typ głośnika 2-drożny współosiowy
· Impedancja 16 Ω
· Kąt dyspersji dźwięku min : 145°
· System szybkiego montażu
· Przetwornik wysokotonowy 1”
· Przetwornik średnio-niskotonowy 6-7’’
· Średnica maks. 230 mm
· konstrukcja grilla bez ramki
· Kolor: biały




	Wzmacniacz audio
1 szt.

	· Moc RMS min.:
· przy 4 Ohm 2 x 130 W
· Pasmo przenoszenia 20 Hz – 20 kHz
· Stosunek sygnału do szumu > 89 dB
· THD+N przy 1kHz (1/2 mocy znamionowej) < 0,3%
· Przesłuch < 72 dB
· Klasa D
· Zabezpieczenia 
· Zwarcie prądu stałego
· Przegrzanie
· Przeciążenie
· Ograniczenie sygnału
· Chłodzenie konwekcyjne bez wentylatorów
· Złącza (co najmniej)
· Wejście 2 x symetryczne
· Wyjście głośnikowe:
· 2x Phoenix 2-pin 
· Tryb oszczędzania energii w trybie czuwania. Pobór mocy w trybie czuwania maks. 1 W
· Uchwyty do montażu w szafie Rack





	Switch sieciowy zarządzalny
1 szt.

	· Switch zarządzalny
· Prekonfigurowane profile ustawień dedykowane do instalacji AV, w tym co najmniej DANTE, AES67
· Prędkość portów : 1 Gigabit
· łączna liczba portów min. 9
· 8x 1G PoE+
· 1x 1G (konfiguracyjny)
· Budżet PoE min. 110 W
· Obsługa IGMP
· Pobór mocy maks. 140W 
· Zarządzanie poprzez przeglądarkowy interfejs graficzny
· Przepustowość: minimum 20 Gb/s




	Mediaport typu 1.
1 szt.

	· Mediaport stołowy, do montażu w blacie
· Kolor czarny
· Wyposażony w dwustronną pokrywę
· Dostęp do złączy z dwóch stron
· 2x gniazdo zasilające 230 V
· 2x USB-A (ładowanie) min. 65W
· 2x USB-C (ładowanie) min. 65W
· 2x USB-C
· 1x RJ45
· 1x USB-A
· Kabel zasilający min. 3 m.




	Mediaport typu 2.
2 szt.

	· Mediaport stołowy, do montażu w blacie
· Kolor czarny
· Wyposażony w dwustronną pokrywę
· Dostęp do złączy z dwóch stron
· 2x gniazdo zasilające 230 V
· 2x USB-A (ładowanie) min. 65W
· 2x USB-C (ładowanie) min. 65W
· Kabel zasilający min. 3 m.




III.  WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY POZATECHNICZNE:

1) Dostawa i instalacja sprzętu dla wyżej wymienionych systemów wraz z okablowaniem, materiałami i wymaganymi akcesoriami. 
2) Uruchomienie i konfiguracja całego systemu, programowanie systemu sterowania i automatyzacji. 
3) Szkolenie dla użytkowników. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób z pełnego zakresu obsługi i wykorzystania wszystkich funkcji dostarczonego systemu. Szkolenie powinno odbyć się w terminie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty ostatecznego terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia. Szkolenie będzie przeznaczone dla dwóch grup: pracowników technicznych oraz pracowników dydaktycznych.
Minimalny zakres godzin szkolenia:
· dla pracowników dydaktycznych – koordynatorów: 8 godzin dydaktycznych
· dla pracowników technicznych: 8 godzin dydaktycznych
Szkolenie powinno odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30, przy czym jedna godzina dydaktyczna trwa 45 minut.
4) Proponowane rozwiązanie audiowizualne powinno zostać przygotowane w oparciu o powyższe zestawienie sprzętowe.
5) Dla zapewnienia prawidłowego, kompletnego i zgodnego z przeznaczeniem działania systemu niezbędne będą dodatkowe elementy nie wymienione w w/w wymaganiach, oferent zobowiązany jest do ich uwzględnienia w ofercie cenowej. 

IV. Dopuszczenie rozwiązań równoważnych
Przez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie rozwiązanie, które:
1. Zapewnia osiągnięcie tych samych lub lepszych parametrów technicznych, funkcjonalnych, jakościowych i użytkowych od wymaganych w OPZ. 
2. Gwarantuje pełną kompatybilność z pozostałymi elementami oferowanego systemu audiowizualnego. 
3. Umożliwia realizację wszystkich scenariuszy użytkowych opisanych w niniejszym OPZ bez konieczności ograniczania funkcjonalności systemu. 
4. Nie powoduje zwiększenia kosztów eksploatacji po stronie Zamawiającego. 
5. Spełnia obowiązujące normy, przepisy prawa oraz wymagania bezpieczeństwa określone dla przedmiotu zamówienia. 
6. Parametry podane w OPZ należy traktować jako minimalne wymagania funkcjonalne i jakościowe. Dopuszcza się rozwiązania o innych parametrach technicznych, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zapewniają one funkcjonalność, wydajność i jakość nie gorszą niż wymagana przez Zamawiającego.
7. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności poprzez przedstawienie kart katalogowych, specyfikacji technicznych, certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w OPZ.
8. Ocena równoważności będzie dokonywana przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów oraz zgodności funkcjonalnej i technicznej oferowanego rozwiązania z wymaganiami OPZ.
V. Miejsce realizacji realizacji przedmiotu zamówienia
1. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest budynek Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, zlokalizowany przy ul. Wojska Polskiego 51, 06-400 Ciechanów.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, wniesienia, montażu, konfiguracji, uruchomienia oraz przeprowadzenia niezbędnych testów funkcjonalnych wszystkich elementów systemu audiowizualnego i systemu digital signage w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie obiektu.
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